**AEW-R4100a**

Ricevitore UHF true diversity singolo canale banda D; 200 canali selezionabili per banda ( 32 contemporanei per banda ); circuito di compander a 2 bande indipendenti tra alte e basse frequenze per una elevatissima qualità audio; Squelch digitale Tone Lock™ per il blocco efficace delle RF indesiderate; riceve e coordina più ricevitori AEW tramite cavi link e tramite ricevitore serie 5000; funzione IntelliScan™ per la ricerca automatica e la scelta delle migliori frequenza disponibili su tutti i ricevitori accoppiati; ampio LCD con visualizzazione di tutte le funzioni; rapporto segnale/rumore 115dB, THD<1%; uscita audio bil.XLR3 e Jack 6,3mm.; attenuazione in uscita a 3 posizioni; uscita cuffia stereo jack 6,3mm.potenza 2x10mW su 32 ohm; dimensioni: 211x44x235mm.; peso 1,7Kg.; accessori inclusi: cavo alim.230V, 2 antenna UHF semionda flessibili, cavi e connettori per montaggio frontale antenne, adattatori per il montaggio a rack

Modello: AEW-R4100a, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa