**AEW-R5200a**

Ricevitore UHF true diversity doppio canale indipendenti banda D; controllo via Ethernet; 200 canali selezionabili .per banda ( 32 contemporanei per banda ); circuito di compander a 2 bande indipendenti tra alte e basse frequenze per una elevatissima qualità audio; Squelch digitale Tone Lock™ per il blocco efficace delle RF indesiderate; riceve e coordina più ricevitori AEW tramite cavi link e tramite Ethernet con il software AEW-R5200. Funzione IntelliScan™ per la ricerca automatica e la scelta delle migliori frequenze disponibili su tutti i ricevitori accoppiati; Interfaccia Ethernet incorporata per monitorare e controllare i parametri del sistema tramite il software in dotazione; 2 ampi LCD con visualizzazione di tutte le funzioni; rapporto segnale/rumore 115dB, THD<1%; uscita audio bil.XLR3 e Jack 6,3mm.; attenuazione in uscita a 3 posizioni; uscita cuffia stereo jack 6,3mm.potenza 2x10mW su 32 ohm; interfaccia PC su RJ45 Ethernet 10 Base™; dimensioni: 482x44x275,5mm.; peso 4Kg.; accessori inclusi: cavo alimentazione 230V, 2 antenna UHF semionda flessibili, 1 cavo di accoppiamento alimentazione 230V ad altro ricevitore, cavi e connettori per montaggio .frontale antenne, CD rom software

Modello: AEW-R5200a, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa