**AEW-T1000a**

Trasmettitore UniPak™ UHF in banda D, Compatibile con i sistemi 4000 e 5000;Telaio robusto ed ergonomico in duralluminio;. Potenza di trasm.10\35mW selezionabile, LCD retroilluminato per la configurazione; memorizzano fino a cinque configurazioni di preset e anche con "nomi" personalizzati. Il ricevitore può essere collegato ad altri ricevitori della Serie 5000 e 4000 e monitorati con il software AEW-R5200. Gamma: =110 dB, pesata A; Batteria: 2 mini-stilo alcaline da 1,5V (non fornite)con sicura coperchio batterie; Autonomia: Circa 8 ore (Alto) - 10 ore (Basso); il coperchio scorrevole a 3 posizioni consente l'accesso limitato ai controlli secondo le esigenze ( accesso totale, solo tasto mute o nessun accesso ); Clip di montaggio a 2 posizioni; connettore ingresso HRS 4 poli; Include antenne elicoidali e flessibili

Modello: AEW-T1000a, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa