ATND8734 – Modulo microfonico a soffitto/parete compatibile Dante

ATND8734 è un modulo di alimentazione a soffitto / parete Dante per l'uso con microfoni a collo d'oca e sospesi dotati di connettore tipo TA3F. Il modulo di potenza è dotato di un jack di uscita RJ45 che consente una facile connessione alla rete tramite cavo CAT5e (o superiore). Inoltre, i morsetti a vite di ingresso logico per l'utilizzo di uno switch esterno per la connessione alla rete Dante ™

Ingresso di tipo TB3M per il montaggio rapido di collo d'oca e microfono sospeso  
Indicatore di stato LED rosso / verde  
Ingresso guadagno, filtro taglia-basso e anello indicatore LED sono controllati da remoto  
L'ingresso logico per switch esterno per la connessione alla rete DANTE ™  
Colore bianco  
Cover verniciabile

Marca: Audio-Technica. Modello: ATND8734 Distributore: SISME spa