U841R – Microfono da superfice – AUDIO-TECHNICA

Microfono "boundary" da superfice, condensatore omnidirezionale , con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze). Alimentazione Phantom, finitura nero a bassa riflessione,. Capsula: Condensatore; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 40-20.000 Hz; Sensibilità: -35 dB (11,2 mV); Impedenza: 200 Ohms; Rapporto Segnale/Rumore.: 69 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma DINAMICA: 105 dB; Phantom Power: 11-52V c. c., 2 mA o 1,5V mini-stilo/UM3; Peso: 84 g; Dimensioni: Diametro 65.0 mm - Altezza 15,1 mm; Connettore: Spinotto XLR 3-poli; Accessori: Borsetta di protezione, Cavo 7,6 m TA3F-XLRM.

Modello U841R Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa