VIVA3 BT (nero)

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 15 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15W – 7,5 W a 16 Ohm. Sensibilità 86dB (1 W/1 m). SPL Massima 98 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 200 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H) conica.  
Dimensioni 145 × 107 x 98 mm. Staffa di fissaggio ad U in acciaio regolabile in dotazione. Peso 0,9 kg. Materiale ABS griglia in alluminio. Colore nero (RAL 9017)

Modello: VIVA3 BT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

VIVA3 WT (bianco)

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 15 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15W – 7,5 W a 16 Ohm. Sensibilità 86dB (1 W/1 m). SPL Massima 98 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 200 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H) conica.  
Dimensioni 145 × 107 x 98 mm. Staffa di fissaggio ad U in acciaio regolabile in dotazione. Peso 0,9 kg. Materiale ABS griglia in alluminio. Colore bianco (RAL 9016)

Modello: VIVA3 WT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA