PC 8T

Diffusore coassiale in plastica e griglia in acciaio elegante e raffinato per il montaggio a incasso. Potenza nominale 20 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 – 10 – 5 – 2,5 W. Sensibilità 88 dB (1 W/1 m). SPL Massima 101 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 80 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Dimensioni ø245 × 95 mm. Driver 8” tweeter 05”. Peso 2,1 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC 8T. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA