**Radius NX 4x4 AEC-2 – Symetrix**

**Radius NX 4x4 AEC-2 con Coprocessore AEC dual-core a bordo**, fino a 8 canali AEC (singolo riferimento) o fino a 4 canali AEC (riferimenti indipendenti) è la scelta eccellente per applicazioni in cui sono presenti molti endpoint Dante connessi ad un DSP primario e in cui sono richieste poche connessioni analogiche.  
4 ingressi analogici mic/line con alimentazione phantom, 4 uscite di linea analogiche, Ethernet, porta ARC, 2 ingressi GPI, 4 uscite GPO. 64x64 canali Dante con connessione ridondante, Gigabit switch a 4 porte configurabile, slot per card I/O opzionale. Interfaccia audio USB per riproduzione e registrazione multitraccia, porta host USB per registrazione, archiviazione, media playback, messaggistica e backup. Configurazione con software Composer con oltre 600 Moduli DSP  
Alimentazione 100-250 VCA – 50-60 Hz - 60 W.  
Dimensioni 1 unità rack  
Peso 5,9 Kg

Radius NX 4x4 AEC-2; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA