**XOut4x4 – Symetrix**

Modulo di espansione di ingresso (A/D) e di uscita audio (D/A) DANTE per 4 ingressi e 4 uscite a livello linea, utilizzabile con i sistemi Symnet EDGE E RADIUS, che assicurano elevate prestazioni audio, capitalizzando l’uso del DSP. converte il segnale audio da analogico a digitale aggiungendo 4 ingressi e 4 uscite audio analogici a sistemi di trasporto ed elaborazione via LAN DANTE Configurato con Symetrix Composer. Espansione audio di rete utilizzando il protocollo Dante su reti IT standard. Latenza ultra bassa. Alimentazione tramite PoE. Kit per il montaggio a rack e per montaggio su superficie opzionali. Campionamento 48 kHz, ± 100 ppm. Cavo DANTE Standard CAT6 lunghezza massima 100 m.  
Dimensione 1/2 unità rack, peso 2 Kg

Modello XOut4x4; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA