MA 21

MIXER AMPLIFICATO A 2 ZONE, 100 V

Mixer amplificato a due zone con controllo separato del tono e del volume per ciascuna zona. Trasformatori integrati, 2 uscite per linee di altoparlanti da 100 V. Potenza d’uscita 2x100 W. Alimentazione˜ 230 V / 50 Hz. AC Assorbimento 500 W. Uscite a bassa impedenza 8 ohm (connettori a vite), Uscite ad alta impedenza 100 V (connettori a vite),REC Out -0 dB (RCA connector),Subwoofer out -0 dB (RCA connector). Ingressi:Microfono: Sensibilità - 57 dBu, impedenza 600 Ohm, connettori XRL bilanciati, Line x 3: Sensibilità - 10 dBu, impedenza 200 Ohm, connettori RCA stereo.Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz. THD < 0,5% A 1 kHz. Rapporto S/N > 70 dB. Controllo toni: Bassi ±10 dBu, Treble ±12 dBu, Controllo, Livello di ingresso, toni, master. Dimensioni 425 x 305 x 88 mm. Peso 9 kg

Modello: MA 21. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA