PC 6 HP

Diffusore coassiale in plastica e griglia in acciaio con fissaggio magnetico a bassa impedenza per il montaggio a incasso. Potenza nominale 35 W . Impedenza 8 Ohm. Sensibilità 86 dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 75 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 150° conica. Dimensioni ø250 × 90 mm. Driver 6,5.”. Peso 1,7 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: PC 6HP. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA