VIVA3 302WT (bianco)

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio da installazione. Potenza nominale 25 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15 W – 7,5 W – 3 W a 8 Ohm. Sensibilità 87 dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 170° (H), 180° (V). Dimensioni 200× 113 x 133 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,5 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9016)

Modello: VIVA3 302WT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

VIVA3 302BT (nero)

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio da installazione. Potenza nominale 25 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15 W – 7,5 W – 3 W a 8 Ohm. Sensibilità 87 dB (1 W/1 m). SPL Massima 102 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 150 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 170° (H), 180° (V). Dimensioni 200 × 133 x 133 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,5 kg. Materiale ABS. Colore nero (RAL 9017)

Modello: VIVA3 302BT. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA