iSpeak 6

Diffusore in plastica e griglia in alluminio per il montaggio a parete o soffitto. Potenza nominale 6 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 6 W – 3 W . Sensibilità 92dB (1 W/1 m). SPL Massima 99 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 130 Hz – 17 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 140° (V). Dimensioni 267 × 166 x 80 mm. Driver 5,5”. Peso 1 kg. Materiale ABS e alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: iSpeak 6. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA