**T-5 Touchscreen**

Touchscreen da 5 pollici ad alta risoluzione per sistemi Symetrix DSP.

Display ad alta risoluzione del touchscreen T-5 è arricchito da GUI multilingua e personalizzate che possono essere rapidamente progettate utilizzando Symetrix Composer e il software SymVue e quindi esportate in un sistema che può comprendere fino a 80 Touchscreen T-5.

Formato Montaggio ad incasso 2-gang US o EU

Compatibilità Symetrix Composer (tutti i DSP ad architettura aperta Symetrix)

Cavi Ethernet Standard Cat5e o Cat6 (lunghezza massima 100 metri)

Alimentazione PoE IEEE 802.3af Classe 0, 15 Watt massimo

Dispositivi per sistema Massimo 80 unità per Site File

Formato Montaggio ad incasso 2-gang US o EU

Scatola da parete USA o EU (WHD con cornice inclusa: 14,07 cm x 10,21 cm x 3,05 cm). La profondità non include la tolleranza del connettore. Lasciare uno spazio libero di almeno 8 cm per i collegamenti del pannello posteriore. Potrebbe essere necessaria una profondità aggiuntiva a seconda del cablaggio e dei collegamenti specifici.

Certificazioni Sicurezza: UL 60065, cUL 60065, IEC 60065 EMC: dispositivo “Classe A” (applicata a tutte le seguenti) EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15, ICES-003. Ambientale: RoHS

Peso 0,57 kg. Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA