**PD-1 Telco Dialer**

Dialer VoIP e ATI per DSP Symetrix
Un tastierino numerico a 12 tasti, il controllo di volume ed i tasti funzione sono posizionati al di sotto di uno schermo LCD multifunzione da 3,5 pollici. Sono disponibili 100 numeri di selezione abbreviata programmabili, oltre a funzioni di conferenza complete come Join, Split, Disconnect e molte altre funzionalità.

**Display** 3.5” LCD, 320x240, 24bit RGB
**Pulsanti**  Tastiera standard a 12 tasti, 2 pulsanti di selezione aspetto, 4 pulsanti funzione soft key, 1 pulsante di controllo, 4 pulsanti volume e 2 mute.
**Compatibilità** Symetrix VoIP card e Symetrix ATI card
**Cavi Ethernet** Standard Cat5e o Cat6 (lunghezza massima 100 metri)
**Alimentazione**  PoE IEEE 802.3af Classe 0, 15 Watt massimo
**Dispositivi per sistema** Massimo 80 unità per Site File
**Massimo num. Speed Dials** 100

**Spazio richiesto** Su tavolo (WDH: 12,22 cm x 15,5 cm x 10,67 cm). La profondità non include la tolleranza del connettore
**Ventilazione** Temperatura operativa raccomandata 30 °C
**Certificazioni**  Sicurezza: UL 60065, cUL 60065, IEC 60065 EMC: dispositivo “Classe A” (applicata a tutte le seguenti) EN 55032, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15, ICES-003. Ambientale: RoHS
**Peso**  1,07 kg

Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA