iMIX 5 Mixer a 5 zone stereo

Mixer a 5 zone, 4 ingressi MIC/LINE con connettori Phoenix, audio che possono essere assegnati a ciascuna delle 5 uscite disponibili. Le sorgenti verso ciascuna zona possono essere selezionate dal pannello frontale del mixer, oppure utilizzando i pannelli di controllo a parete (WC, acquistabili a parte) o tramite comandi RS-232 da dispositivi di terze parti. 3 ingressi Linea Stereo con connettore Phoenix, 1 ingresso Mic con connettore XLR, 1 ingresso RJ45 per base microfonica per annunci. Porta RS-232 per l’accesso remoto.   
5 uscite stereo con connettore Phoenix, 1 uscita monitor con connettore XLR. Relé di emergenza su Mute esterno, ingresso microfonico prioritario. Media Player: USB/Bluetooth/FM Radio/AUX input  
Alimentazione Phantom 24 V. Alimentazione 230 V 50/60 Hz. Consumo di potenza 20 VA. Risposta in frequenza ± 3 dB 20 Hz - 20 kHz. Dimensioni 483 × 177 × 44 mm, 1U 19" Montaggio a rack . Peso 1,7 kg.  
Modello: iMIX 5 Marca: AMC. Distributore: SISME SpA