WC IMIX

Controllo remoto per I MIX5, gestione sorgente, volume e mute.
Installabile a parete o su tavolo. Superfice in vetro tattile. Connessione con cavo CAT5e o superiore, lunghezza massima cavo 500 m Connessione RJ45. Alimentazione 24VDC
Dimensioni 86 x 86 x 38 mm. Peso 128g

Modello: WC IMIX Marca: AMC. Distributore: SISME SpA