SPM 20HP

Diffusore proiettore di suono in alluminio resistente alle intemperie IP66. Full range. Potenza nominale 20 W . Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 20 – 10 – 5 W / 8 Ohm. Sensibilità 94 dB (1 W/1 m). SPL Massima 109 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 130 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° conica. Protezione IP66. Dimensioni 146 × 148 x 157 mm. Driver 5”. Peso 3,6 kg. Materiale alluminio staffa alluminio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: SPM 20HP. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA