HQ 15EN

Diffusore a tromba in plastica per sistemi EVAC e Pubblic Adress. Certificato EN 54-24. Ampia risposta in frequenza progettato per ambienti dove è necessaria una lunga gittata e larga copertura. Potenza nominale 15 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 15 W - 7,5 W. Sensibilità 89dB (1 W/1 m). SPL Massima 100 dB (P max/1 m). Risposta in frequenza 380 Hz – 10 kHz. Dispersione (1000 Hz) 150° (H), 135° (V). Protezione IP 66. Dimensioni 232 × 222 x 163 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 1,42 kg. Materiale ABS e staffa in alluminio. Colore bianco (RAL 7035)

Modello: HQ 15EN. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA