Power Box 51

coppia di diffusori a due vie con woofer 5” (127 mm),e tweeter 1”, (1,25 mm). La coppia e costituita da un diffusore attivo e uno non alimentato pronto per essere collegato al diffusore attivo tramite il connettore Euroblock. Staffe a U per montaggio a parete o soffitto in dotazione.
Potenza nominale 2x20 W . Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 91 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 120 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 130° (H) – 150° (V). Controlli: Bass± 12dB, Treble ± 12dB. Dimensioni 252 × 163 x 163 mm. Peso: diffusore attivo 4 Kg, passivo 2,2 Kg. Materiale: Plastica, griglia in alluminio, staffa in acciaio. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: Power Box 51. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA