U851Rb – Microfono da superfice – AUDIO-TECHNICA

Microfono "boundary" da superfice condensatore cardioide, con tecnologia UniGuardTM (immunità alle interferenze da radio frequenze).   
Connettore di uscita TA3F rotante PivotPoint®. Alimentazione Phantom, finitura nero a bassa riflessione,. Capsula: Condensatore; Polare: Cardioide, la capsula è intercambiabile, sono disponibili separatamente nei modelli polari UE-C Cardioide (120°); UE-H Ipercardioide (100°); UE-O Omnidirezionale (360°). Risposta: 20-20.000 Hz; Sensibilità: -34 dB (10,0 mV); Impedenza: 50 Ohms; Rapporto Segnale/Rumore.: 68 dB, 1 kHz @ 1 Pa; Gamma dinamica: 108 dB; Filtro bassi UniSteep©: 80 Hz, 18 dB/ottava; Phantom Power: 11-52V DC, 4,4 mA;   
Peso: 253 g; Dimensioni: Lunghezza x max larghezza x altezza 108,0 x 84.0 x 23,0 mm; Connettore: TA3F rotante PivotPoint®;   
Accessori: Borsetta di protezione. Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa