AMP4x500 Amplificatore di potenza 4 canali

Amplificatore di potenza, in classe D, stereo a 4 canali con a possibilità di pilotare altoparlanti da 8 Ω, 4 Ω e 2 Ω. Potenza d'uscita 4x350 W/8 Ω; 4x500 W/4 Ω; 4x600W/2 Ω. Alimentazione CA 220/240 V 50/ 60Hz ±10 %, con selettore. Ingresso/link XLR bilanciato. Connettori di uscita Speakon.
Controlli: Fronte: interruttore accensione, manopole per controllo di volume per canale.
Connettori link per l’uscita del segnale audio per un eventuale altro amplificatore.
Impedenza di ingresso 20 K Ω, Guadagno d’ingresso 2dBU
Indicatori: Accensione, Segnale (1 per canale); Clip (1 per canale); Protezione. Dimensioni 483 mm x 44 mm x 375 mm. Peso 7,2 kg. Montaggio rack 19”
Modello: AMP4x500. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA