SBS 10

Diffusore subwoofer attivo con uscite per diffusori.
Woofer da 10", un amplificatore da 160 W e un amplificatore da 2 x 60 W per collegare dei diffusori esterni. Ingressi linea 100 V o audio bilanciato e sbilanciato. Equalizzatore per il controllo degli alti e dei bassi e di una protezione contro il sovraccarico, l'eccessivo riscaldamento ed il clipping.

Potenza nominale 160 W per il woofer e 120 W per i diffusori esterni. SPL Massima 120 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza subwoofer 20 Hz – 200 Hz, diffusori esterni 20 Hz – 20 KHz . Filtro taglia bassi 40 Hz – 200 Hz Woofer 10”. Dimensioni 380 × 417 x 424 mm. Peso 17 kg. Materiale MDF. Colore nero (RAL 9617)

Modello: SBS 10 Marca: AMC. Distributore: SISME SpA