DMPA60 Light Amplificatore con riproduttore

Amplificatore 60 W in classe D con lettore multimediale USB e ingresso AUX. Alimentazione 110~240 VAC, 50 Hz/60 . Ingressi: Microfoni: 1 ingresso microfonico e alimentazione Phantom . Ricevitore radio Bluetooth e FM. Sensibilità: -45 dBV. Uscite: bassa impedenza: 4Ω (connettore Phoenix), alta impedenza: 100V(connettore Phoenix). Rapporto segnale/rumore 80 dB (linea), 75 dB (mic). Risposta in frequenza 80Hz - 19kHz. Equalizzazione BASS: 140HZ ±10 DB, TREBLE: 16 KHZ ±10DB. Dimensioni 204 x 210 x 44 mm. Peso 2,47 Kg.

Modello: DMPA60 Light. Marca: AMC. Distributore: SISME