**528E – Symetrix**

**Processore analogico per voce.** Completa channel strip analogica con 6 funzioni chiave: preamplificatore microfonico, de-essing (rimozione S sibilanti), compressore/limitatore, expander/gate, equalizzatore parametrico a 3 bande, allineatore vocale simmetrico; aumenta la chiarezza vocale e la presenza e diminuisce il rumore del microfono; 2 ingressi microfonici e audio linea separati bilanciati XLR3 e jack, alimentazione Phantom (48 V), utilizzo dei vari parametri separatamente, uscita audio bilanciata XLR3 e jack, 1U rack

Modello 528E; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA