**Output Card 4Ch Analogici – Symetrix**

**SYMETRIX EDGE ANALOG OUTPUT CARD.** Scheda d'uscita audio analogico.4 uscite audio analogiche per EDGE Frame (si possono usare al max. 4card per frame); connettori Phoenix 3P bilanciati. Livello nominale d'uscita+4 dBu con 20 dB di headroom; massimo segnale d'uscita +24 dBu;impedenza d'uscita 300 Ohm bilanciati; range dinamico >117 dB; THD +Noise: < -95 dB tipico a + 22 dBu (1 KHZ guadagno 0 dB); latenza 0,60ms