**Voice Processor 2X – Symetrix**

**Processore digitale per voce.** 2 canali indipendenti di elaborazione digitale per segnale microfonico, programmabili, a latenza ultra bassa; 2 ingressi Mic/Line, 2 uscite Mic/Line, 2 uscite AES, ingresso Word Clock. I moduli di elaborazione includono compressione, equalizzazione, de-essing (rimozione S sibilanti), Downward expander, filtri passa-alto e filtri passa basso, Voice Simmetry. Permette di configurare e nominare il preset relativo alla specifica voce del commentatore on-air (fino a 50 preset, compresi i preset di fabbrica) utilizzando il software per s.o. Windows in dotazione su connessione Ethernet. Preset selezionabili con comodi comandi su pannello frontale, con controlli hardware remoti opzionali o con prodotti di controllo di terze parti. 1 Unità rack

Modello Voice Processor 2X; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA