**AT-MX341a**

Mixer automatico professionale a 4 canali micro/linea serie SmartMixer© , 1\2 unità rack;. Funzione automatica un microfono alla volta o tutti; Funzione di priorità presidente, Funzione ultimo microfono aperto ( Last Mic On ); controlli individuali di guadagno, ingressi mic\linea XLR3; out record 2xRCA; Impedenza Ingressi: Mic: 4KOhm. Linea: 30KOhm; Impedenza Uscite.: Mic: 320 Ohm. Linea: 200 Ohm; Liv. Ingresso: Mic: -20 dBV Linea: +30 dBV; Temp. Operativa: da 0ø a 40ø C; Phantom: +12V DC; Risposta in freq.: 60 Hz to 30 kHz; Peso: 1,6 kg; Dim.: L 210 mm P 238 mm H 44 mm; Accessori in Dotazione: Cavo di collegamento AT8325/1,0; adattatori montaggio rack; cavo di alimentatore c. a

Modello: AT-MX341a Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa