**ATW-T310b**

Trasmettitore UHF UniPak™ per serie 3000B banda D; 1001 Frequenze selezionabili in 9 gruppi pre-coordinati; Telaio robusto ed ergonomico in ABS con blocco antiapertura vano batteria;. Potenza Uscita: Alta: 30 mW, bassa: 10 mW; LCD retroilluminato per la configurazione completa; Gamma Dinamica: >=110 dB, pesata in A; Tipo Batteria: (non incluse) due 1.5V AA alcaline; Durata batterie 6 ore ( Potenza alta ) 8 ore ( Potenza bassa ), il coperchio scorrevole a 3 posizioni consente l'accesso limitato ai controlli secondo le esigenze ( accesso totale, solo tasto mute o nessun accesso ); indicatore di stato a led bicolore, Clip di montaggio a 2 posizioni; Dim.: 66 mm x 87 mm x 24 mm (L x A x P), Peso 80 g. senza batterie.

Modello Tipo ATW-T310b, Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa