COM SL 20

COM SL 20 Diffusore sferico da appendere

Diffusore a sferico da appendere per ambienti che necessitano di una diffusione uniforme. Il COM SL 20 è un sistema con 1 driver full range da 6" integrati e un tweeter da 1”. Potenza nominale 20 W. Potenza selezionabile 20 W - 10W – 5 W. Sensibilità 93 dB (1 W/1 m). SPL Massima 112 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 180 Hz – 20 kHz. Dimensioni ø 210 mm. Dimensioni Driver 1 x 6" (158 mm) woofer, 1". Peso 1,7 kg. Materiale plastica e griglia in acciaio. Colore Bianco(RAL 9016) e inserti in cromo

Modello: COM SL 20. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA