TALK C1 Microfono da installazione condensatore, supercardioide

Talk C1 è un microfono da installazione a condensatore, supercardioide, collo d’oca con alimentazione phantom da adattatore. Capsula Condensatore. Caratteristica polare Supercardioide. Impedenza 220 Ohm. Sensibilità -60 dB. Risposta in frequenza 80 Hz – 18 KHz. Connettore 3-pin male XLR. Lunghezza 456 mm. Colore Nero RAL 9017

Modello: TALK C1. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA