TALK D Microfono da installazione dinamico, cardioide

Talk C1 è un microfono da installazione dinamico, cardioide, collo d’oca. Capsula dinamica. Caratteristica polare cardioide. Impedenza 500 Ohm. Sensibilità -76 dB. Risposta in frequenza 150 Hz – 12 KHz. Connettore 3-pin male XLR. Peso 176 g. Lunghezza 425 mm Colore Nero RAL 9017

Modello: TALK D. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA