**PRISM 0x0– Symetrix**

**Prism 0x0 processore di segnale** per elaborazione, mixaggio e routing per gli endpoint abilitati Dante, garantendo una qualità audio eccezionale. Utilizzato come nucleo DSP di una rete Dante o come co-processore DSP.  
64x64 canali Dante, processore DSP ad alte prestazioni, latenza ultra bassa, protocollo Dante utilizzabile con le infrastrutture IT standard, programmazione e configurazione tramite software Composer. Controllo tramite pannelli a muro ARC, applicazioni ARC-WEB, applicazioni Symvue e sistemi di terze parti. Web Server a bordo per monitoraggio risorse e diagnostica.  
Alimentazione PoE, con iniettore PoE incluso  
Display grafico OLED ad alta risoluzione per controllo e monitoraggio del sistema  
Forma compatta, ½ unità rack (kit per montaggio venduto separatamente)  
Peso 2,4 Kg  
Modello PRISM 0x0; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA