WP 5

Diffusori da soffitto WP5 - weatherproof 40W progettati senza parti metalliche nel telaio degli altoparlanti per garantire impermeabilità e affidabilità negli ambienti umidi. Membrana altoparlante in plastica, magnete e bobina dell'altoparlante isolati dall'umidità. Potenza nominale 40 W . Impedenza 4 Ohm. Sensibilità 89 dB (1 W/1 m). SPL Massima 105 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 80 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Dimensioni ø165 × 90 mm. Driver 5.”. Peso 0,8 kg. Materiale ABS. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: WP 5. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA