WP 6

Diffusori da soffitto WP6 - weatherproof 50W progettati senza parti metalliche nel telaio degli altoparlanti per garantire impermeabilità e affidabilità negli ambienti umidi. Membrana altoparlante in plastica, magnete e bobina dell'altoparlante isolati dall'umidità.. Potenza nominale 40 W . Impedenza 4 Ohm. Sensibilità 90 dB (1 W/1 m). SPL Massima 106 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 70 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Dimensioni ø191 × 100 mm. Driver 6.”. Peso 1,0 kg. Materiale ABS. Colore bianco(RAL 9016)

Modello: WP 6. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA