**ARC-Pse Alimentatore – Symetrix**

**Alimentatore a rack per controlli ARC – 8 uscite.** Distribuisce alimentazione e dati a più pannelli a parete ARC,  via otto connettori RJ-45 su lunghe distanze. Collegabile direttamente a qualsiasi Unità DSP Integrator, Jupiter o SymNet  utilizzando normali cavi CAT5 / 6. ½ unità rack. Marca: Symetrix; Distributore: SISME SpA