**xIN12 – Symetrix**

**Modulo d’espansione 12 ingressi audio analogico per processori SymNet con connessione DANTE.** Converte il segnale audio da analogico a digitale aggiungendo 12 ingressi audio analogici a sistemi di trasporto ed elaborazione via LAN DANTE, ingressi mic/linea bilanciati con alimentazione Phantom +48 V, 2 porte LAN DANTE (RJ-45);

Alimentatore interno assorbimento 25 W. Dimensioni 1 Unità rack; (WxDxH) 480,2x241,3x43,7 mm. Peso 5,4 Kg.

Modello xIN12; Marca: Symetrix ; Distributore: SISME SpA