COM SLIM 50

COM SLIM 50 Diffusore a colonna stretto

Diffusore a colonna a forma molto stretta per ambienti ad elevate riflessioni. Il COM SLIM50 è un sistema con 10 driver full range da 2" integrati e un tweeter da 1”. Potenza nominale 50 W. Potenza selezionabile 50 W - 25 W – 12,5 W su 20 Ohm. Sensibilità 91 dB (1 W/1 m). SPL Massima 108 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 180 Hz – 18 kHz. Dimensioni 802 × 75 x 69 mm. Dimensioni Driver 10 x 2" (50 mm) woofer, 1". Peso 3,5 kg. Materiale Alluminio. Staffa e griglia in acciaio. Colore Bianco(RAL 9016)

Modello: COM SLIM 50. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA