iPlay4 WT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 30 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 30 W – 16 W – 8 W – 4 W – 2W a 8 Ohm. Sensibilità 87dB (1 W/1 m). SPL Massima 103 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 110 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 160° (V). Driver 4”. Tweeter 1”. Dimensioni 220 × 135 x 135 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,1 kg. Materiale ABS. Colore bianco (RAL 9018)

Modello: iPlay4 WT . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA

iPlay4 BT

Diffusore a due vie in plastica e griglia in alluminio. Potenza nominale 30 W. Trasformatore a 100V integrato Potenza selezionabile 30 W – 16 W – 8 W – 4 W – 2W a 8 Ohm. Sensibilità 87dB (1 W/1 m). SPL Massima 103 dB (P max/1 m) Risposta in frequenza 110 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 180° (H), 160° (V). Driver 4”. Tweeter 1”. Dimensioni 220 × 135 x 135 mm. Staffa di fissaggio ad U in alluminio regolabile in dotazione. Peso 2,1 kg. Materiale ABS. Colore bnero (RAL 9017)

Modello: iPlay4 BT . Marca: AMC. Distributore: SISME SpA