MP 06S Riproduttore musicale con SPEED CONTROL

Riproduttore musicale con SPEED CONTROL. Questa funzione permette di velocizzare o rallentare la riproduzione delle tracce presenti sui files registrati su CD, SD e USB. L’MP 06S ha integrato un sintonizzatore FM con 30 preset e viene fornito con telecomando ad infrarossi  
Ingressi: connettore d’antenna sbilanciato FM 75 Ohm, porta USB/SD. Uscite 3 stereo RCA. Alimentazione 230 V 50Hz. Consumo 50 VA. Peso 3,5 Kg. Dimensioni 482x44x250 mm

Modello: MP 06S. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA