SL 20 M

SL 20 M Diffusore sferico da appendere

Diffusore a sferico da appendere per ambienti che necessitano di una diffusione uniforme. Il SL 20 M è un sistema con 1 driver full range da 6" integrati e un tweeter da 1”. Trasformatore 100 V. Potenza nominale 20 W. Potenza selezionabile 20 W - 10W – 5 W. Sensibilità 93 dB (1 W/1 m). SPL Massima 112 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 180 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 160° conica. Dimensioni ø 210 mm. Dimensioni Driver 1 x 6" (158 mm) woofer, 1". Peso 1,7 kg. Materiale plastica e griglia in acciaio. Colore Bianco(RAL 9016) e inserti in cromo

SL 20 MB colore nero (RAL 9017)

Modello: SL 20 M. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA