SL 30 B

SL 30 B Diffusore sferico da appendere

Diffusore a sferico da appendere per ambienti che necessitano di una diffusione uniforme. Il SL 30 è un sistema con 1 driver full range da 6,5" integrati e un tweeter da 1”. Trasformatore 100 V. Potenza nominale 30 W. Potenza selezionabile 30 - 15W – 7,5 – 3,75 W. Sensibilità 89 dB (1 W/1 m). SPL Massima 108 dB (Pmax/1 m) Risposta in frequenza 100 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000Hz) 160°conica. Dimensioni ø 275 mm. Dimensioni Driver 1 x 6,5" (165 mm) woofer, 1". Peso 3,0 kg. Materiale plastica e griglia in acciaio. Colore Bianco(RAL 9016) o nero (RAL 9017)

Modello: SL 30 B. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA